Виды монтажа штакетника

Заборный штакетник, цена которого отличается высокой конкурентоспособностью, получил широкое распространение в современной строительной отрасли. Различают несколько видов монтажа штакета:

* С частичным открытием ограждаемой территории для дополнительного освещения и проветривания, когда расстояние между штакетом составляет несколько сантиметров;
* С полным визуальным закрытием территории, когда планки штакетника крепятся без просветов в шахматном порядке с обеих сторон горизонтальной лаги.